# Example for MoSi2 Heater

| Here the "News" concerning MoSi2 heating elements from a German company im 2004.
Elektrische Heizelemente aus MoSi2 für Industrie- und Laboröfen 06.07.04: Neu in der MolyCom-Serie sind die MolyTec-1600-Heizpaneele, elektrische, modular aufgebaute Beheizungssysteme bis 1600 Grad Celsius. Einsatzfeld der hoch effizienten MolyTec-Elemente sind Schmelzwannen und Feeder in der Glasindustrie und anderen Hochtemperaturbranchen. MolyTec-Paneele bestehen aus MolyCom-Heizelementen, die in hochtemperaturfesten UltraBoard-Mullitfaserplatten eingebettet sind. UltraSiC-Rohre verstärken die Paneele für eine sichere Aufhängung im Zielsystem. Die M. E.-SCHUPP-Marke MolyCom fasst elektrische Heizelemente mit einem sehr günstigen Preisleistungsverhältnis zusammen. Ihr Einsatzbereich reicht bis 1800 Grad Celsius. Sie setzen sich aus Molybdändisilizid und einigen Keramik-Komponenten zusammen. Über 900 Grad Celsius bildet sich auf ihrer Heizleiteroberfläche eine dichte, aber dünne Quarzglas-Schicht. Sie schützt das MoSi2- Glühteil vor Oxidation. MolyCom hat sich als technisch gleichwertige, aber kostengünstigere Alternative zu den marktführenden Heizelement-Produkten auf MoSi2-Basis etabliert. Durch die Hot-Bending-Technologie (MolyCom-Ultra) können im neuen Werk des Produktionspartners von M. E. SCHUPP nun auch komplexere Heizelemente hergestellt werden, zum Beispiel flache oder zylindrische Multishank-Module, wie sie in den MolyTec-Heizpaneelen zum Einsatz kommen. Ebenfalls möglich sind jetzt größere gebogene Heizelemente mit 90 Grad-Winkeln mit Standarddurchmessern von 3/6 mm bis 12/24 mm. usw.

With frame

2.3.3 Resistors and Heating

© H. Föll (Advanced Materials B, part 1 - script)